Das Pre-Packet

1. Es wird immer erst ein Paket nach folgendem Schema übermittelt. Die Größe dieses Pakets ist immer konstant 2 \* sizeof( int ) = 8 Byte = 64 Bit.

|  |  |
| --- | --- |
| Paket-ID: Integer | Paket-Länge: Integer |

Paket-Typen

| Paket-ID | Name |
| --- | --- |
| 0 | Generisches Paket (Invalide) |
| 1 | MessageSendPacket |
| 2 | MessageReceivePacket |
|  |  |

MessageSendPacket

|  |
| --- |
| Text: String |

MessageReceivePacket

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Timestamp: Integer | Länge des Sender-Names: Integer | Sender: String | Text: String |